1、AXI\_lite 协议简介

2、100个cycle写80笔数据，10个周期读8笔数据，求fifo最小深度。

3、E1编码

4、fifo用gray码一定能保证不出问题嘛？既然不能，那为什么还有用它？

5、ADC精度，速率

6、正则表达式